<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SPST">
</package>
<package name="I/O_PADS_LOOP_SM">
</package>
<package name="GND(T)">
</package>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARE9">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARE18">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUAREIN">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUAREOUT">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARESND">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARERTN">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IN">
<pin name="IN" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="OUT">
<pin name="OUT" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+09V-1">
<pin name="+9V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VC">
<pin name="VC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VD">
<pin name="VD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SPST">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
</symbol>
<symbol name="PAD">
<pin name="PAD" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="+18V-1">
<pin name="+18V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VB">
<pin name="VB" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VA">
<pin name="VA" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="RTN">
<pin name="RTN" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SND">
<pin name="SND" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IN(T)" prefix="IN">
<description>&lt;b&gt;Input&lt;/b&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;obsolete:  use Pad instead and label net
&lt;li&gt;shematic input label with circuit board terminal/pad&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;generally used only once on a schematic (because this device labels the net "IN" in the same way as a voltage supply or ground net)
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQUAREIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OUT(T)" prefix="OUT">
<description>&lt;b&gt;Output&lt;/b&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;obsolete:  use Pad instead and label net
&lt;li&gt;output label with circuit board terminal/pad&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;usually appears only once on a schematic&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQUAREOUT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VC" prefix="VC">
<description>&lt;b&gt;Vc (Voltage Reference)&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use for reduced voltage coming out of a voltage divider (or isolated ground net)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;an alternative on schematics for running hookup wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels net "VC"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;Ground&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use this to hook up ground connections throughout a schematic instead of running wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels the net "GND"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="GND" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VD" prefix="VD">
<description>&lt;b&gt;Vd (Voltage Reference)&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use for reduced voltage coming out of a voltage divider (or isolated ground net)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;an alternative on schematics for running hookup wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels net "VD"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VD"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPST">
<description>SPST from LoveMySwitches</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SPST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="I/O_PADS_BYOP">
<gates>
<gate name="IN" symbol="PAD"/>
<gate name="OUT" symbol="PAD"/>
<gate name="9V" symbol="PAD"/>
<gate name="LED+" symbol="PAD"/>
<gate name="LED-" symbol="PAD"/>
<gate name="GND" symbol="PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="I/O_PADS_LOOP_SM">
<connects>
<connect gate="9V" pin="PAD" pad="IN"/>
<connect gate="GND" pin="PAD" pad="LED-"/>
<connect gate="IN" pin="PAD" pad="GND"/>
<connect gate="LED+" pin="PAD" pad="9V"/>
<connect gate="LED-" pin="PAD" pad="LED+"/>
<connect gate="OUT" pin="PAD" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+18V(T)" prefix="+18V">
<description>&lt;b&gt;+18V Voltage Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use this to hook up +18V throughout a schematic instead of running wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels the net "+18V"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;adds a hookup pad to the circuit board
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+18V-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQUARE18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+18V" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VB" prefix="VB">
<description>&lt;b&gt;Vb (Voltage Reference)&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use for reduced voltage coming out of a voltage divider (or isolated ground net)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;an alternative on schematics for running hookup wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels net "VB"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VB"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VA" prefix="VA">
<description>&lt;b&gt;Va (Voltage Reference)&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use for reduced voltage coming out of a voltage divider (or isolated ground net)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;an alternative on schematics for running hookup wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels net "VA"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VA"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RTN(T)" prefix="RTN">
<description>&lt;b&gt; RTN (Return)&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;obsolete:  use Pad instead and label net
&lt;li&gt;schematic return terminal with circuit board pad&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RTN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQUARERTN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RTN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SND(T)" prefix="SND">
<description>&lt;b&gt;SND (Send)&lt;/b&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;obsolete:  use Pad instead and label net
&lt;li&gt;schematic send terminal with a circuit board pad
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQUARESND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="SND" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+9V(T)" prefix="+9V">
<description>&lt;b&gt;+9V Voltage Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use this to hook up +9v throughout a schematic instead of running wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels the net "+9v"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;adds a hookup pad to the circuit board
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="+9V" symbol="+09V-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQUARE9">
<connects>
<connect gate="+9V" pin="+9V" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND(T)" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;Ground&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;use this to hook up ground (GND) throughout a schematic instead of running wire&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;automatically labels the net "GND"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;adds a hookup pad to the circuit board (you can use several)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="GND" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ROUND">
<connects>
<connect gate="GND" pin="GND" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
